Lire les messages de retour pour les adresses suivantes :  
  
**ping adresse IP inconnue dans votre réseau :** ping 192.168.0.16  
    Réponse de 192.168.0.10 : Impossible de joindre l’hôte de destination.  
  
**ping adresse public inconnue :** ping 10.2.5.4  
    Délai d’attente de la demande dépassé.  (envoyé par le routeur)  
  
**ping nom de domaine inconnu :** ping freeee.fr  
    La requête Ping n’a pas pu trouver l’hôte freeee.fr. Vérifiez le nom et essayez à nouveau.  
  
**ping nom de domaine avec champ TTL à 0 sur un routeur :** ping -i 2 amazon.com (envoyé par le routeur qui change le champ TTL à 0)  
    Réponse de 78.214.224.254 : Durée de vie TTL expirée lors du transit.  
  
Chaque message vous informe sur l'origine de la panne.